**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych fasadowych metalowych typ C80, kolor RAL 9006 o grubości min. 0,42 mm. Żaluzje muszą być prowadzone w prowadnicach i muszą posiadać funkcję regulacji kąta padania światła oraz podnoszenia. Zaproponowane żaluzje muszą odpowiadać wzorem, kolorem, sposobem montażu i uruchamiania istniejącym zamontowanym już na obiekcie w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 i przy ul. Wojska Polskiego 51. Dostawa i montaż żaluzji należy wykonać na obiekcie przy ulicy Narutowicza 9 i Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie.

Wykonawca winien zaproponować mechanizm sterowania w zależności od możliwości
montażowych – uruchamianie ręczne bądź elektryczne. Zamawiający wskaże sale, w których należy zamontowane żaluzje sterowane elektrycznie.

Zamawiający zaleca, aby potencjalny Wykonawca dokonał oględzin istniejących żaluzji pod kątem oceny ich wyglądu i bezwzględnie dokonał pomiaru otworów okiennych, które przewidziane są do montażu żaluzji. Ilość okien przewidzianych do wykonania i zamontowania żaluzji przedstawia się, jak niżej:

**Budynek ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie:**

Numer sali dydaktycznej i ilość otworów okiennych, system sterowania:

* wys. 2,55xsz.1,15 - 3 szt., wys.2,55x2,37 - 2 szt./ sterowanie ręczne,
* wys. 2,88x2,06 – 3 szt., wys.2,55x2,37 – 6 szt./sterowanie ręczne,
* wys. 2,55x2,85 – 4 szt./ sterowanie elektryczne,
* wys. 2,55x2,85 -5 szt./ sterowanie ręczne,
* wys. wys.2,55x2,35 – szt. 8, wys.2,55x1,15 - szt. 1 / sterowanie elektryczne, dwa niezależne systemy,
* wys. 1,75x2,05 – szt. 5, wys. 2,55x2,35 szt. 3. /, sterowanie elektryczne, dwa niezależne systemy,
* wys. 2,00x2,65 – szt. 2, sterowanie ręczne,
* wys. 2,00x2,65 – szt. 2 sterowanie ręczne,
* wys. 2,00x1,15– szt.8 , sterowanie ręczne,
* wys. 1,80x2,35 – 13 szt., sterowanie ręczne,
* wys.3,00x2,65 – 2 szt., sterowanie ręczne.

**Budynek ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie:**

System sterowania żaluzjami – sterowany recznie.

* wys. 1,86x1,35 – 53 szt.
* wys. 1,92x2,98 – 2 szt.
* wys. 2,40x 2,98 – 2 szt.
* wys. 3,51x2,98 – 2 szt.,

**Budynek ul. Warszawska 52 w Mławie**

System sterowania żaluzjami – sterowany recznie.

* wys. 1,75x3,55 – 6 szt.
* wys. 1,75x2,36 – 1 szt.
* wys. 1,75x2,70 – 2 szt.
* wys. 2,05x2,70 – 2 szt.
* wys. 2,36x2,70 – 2 szt.,
* wys. 1,75x2,36 – 7 szt.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały na okres minimum 24 miesiące od daty odbioru zadania.
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić wykaz otworów okiennych według numerów sali dydaktycznej, w których mechanizm sterowania będzie elektryczny, zaproponowany przez Wykonawcę i spełniający wymagania Zamawiającego lub/i możliwości montażowe.