**PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA   
W CIECHANOWIE**

ul. Narutowicza 9**, 06-400 Ciechanów  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

KAG.262.32.2019 Załącznik nr 1/2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresora powietrza.

Wymagania: sprzęt nowy, data produkcji sprzętu nie starsza niż 2018 r., pełna sprawność techniczna, udzielenie gwarancji min 24 miesięcznej.

1. **WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE**
2. Wymagane parametry sprzętu

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wymagania minimalne** |
| Wydajność na wydmuchu | 800l/min |
| Ciśnienie regulowane | 10 bar |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego na powietrze | 500l |
| Moc agregatu | 7 kW |
| Typ kompresora | śrubowy |
| Osuszacz | Osuszacz powietrza, Automatyczny wyrzut kondensatu |
| Filtr | filtr usuwający zanieczyszczenia |
| Automatyka sterująca | dopasowująca obciążenie do bieżącego zapotrzebowania oraz alarmująca o nieprawidłowościach w tym alarmy braku zasilania, zmiany kierunku faz, zaniku fazy, przegrzania |
| Akcesoria, wyposażenie | Manometr, zawór bezpieczeństwa, przyłącze, |
| Wyposażenie dodatkowe | -przewód elektryczny zasilający o wymaganych przez producenta parametrach 50 metrów -niezbędne wymagane zabezpieczenie sieci |
| Żywotność łożysk | Min. na poziomie 30 tysięcy roboczogodzin |
| Dokumentacja w języku polskim, potwierdzenie wymaganych norm itp. | Dostawca deklaruje, iż urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, posiada wszelkie stosowne dokumentacje wymagane przepisami UE i Polski, certyfikat CE oraz przekazuje je zleceniodawcy. |
| Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim | Posiada |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | Posiada |
| Stanowiskowa instrukcja BHP | Posiada |
| Miejsce dostawy | Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, dokona rozładunku i montażu we wskazanym miejscu |
| Gwarancja | Sprzęt nowy, nieużywany, gwarancja 2 lata |

**2.WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY POZATECHNICZNE**

Zamawiający wymaga dostawy maszyny do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   
w Ciechanowie na ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów. Odbiór dostawy i rozładunek w obecności Wykonawcy. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia min. 1 dniowego dla personelu technicznego (operatorów) w ilości min. 2 osób.

Uwaga – w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań Oferent powinien załączyć odpowiednie dokumenty (np. foldery, specyfikacje techniczne itp.) z których będzie wynikało spełnienie ww. wymagań.

W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego.

Ewentualne użycie nazw własnych lub znaków towarowych przez Zamawiającego służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.